1) [실내천정,벽체] 스티로폼이중단열, 옵션1): 코팅오크무늬목합판, pvc몰딩마감

옵션2): (kcc석고보드1p),도배, 우드몰딩마감.

2) [실내바닥] 방수태고합판 18mm(습기방지)  옵션1) 모노륨장판마감

옵션2) 데코타일마감

3) [창호] 전면 fix창호2140*1335 1조, 후면 1050*955 1조, 측면1500*955 1조

4) [실내전기] 콘센트, 스위치, led등, 누전차단기

5) [외부도장] 녹방지 광명단방청 후 옐로도장

6) [도어] 스틸도어 1조